
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego M.P.U.H. RYBOŁÓWSTWO I SPRZEDAŻ ARTUR SZAMIEL
[bookmark: _GoBack] z dnia 6 czerwca 2026r.
Formularz ofertowy



OFERTA CENOWA
z dnia: ……………………………………..


Zamawiający:

M.P.U.H. RYBOŁÓWSTWO I SPRZEDAŻ ARTUR SZAMIEL
ul. Błękitna 4
76-200 Włynkówko
NIP: 8391130684

telefon: +48 502 173 561
adres mailowy: artur.szamiel@wp.pl 
osoba do kontaktu: Artur Szamiel

Wykonawca zamówienia:

Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………………………….
Adres siedziby wykonawcy: ………………………………………………………………………………….
Adres korespondencyjny wykonawcy (wypełnić w przypadku, gdy jest inny od adresu siedziby): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP: ……………………………………………..
Telefon: …………………………………………….
e-mail: …………………………………………………….
[image: ]
osoba do kontaktu: ………………………………………….
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W odpowiedzi na zapytanie ofertowe M.P.U.H. RYBOŁÓWSTWO I SPRZEDAŻ ARTUR SZAMIEL z dnia 2 czerwca 2026r. związane z realizacją projektu pt.: „Wdrożenie nowych usług polegających na regeneracji filtrów niwelujących emisję spalin” dofinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027, priorytetu 1. Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych, działanie 1.3 Dywersyfikacja działalności rybackiej, przedkładam ofertę na: zakup wyposażenia do wdrożenia usług polegających na regeneracji filtrów niwelujących emisję spalin.

1. Opis zamówienia:
	Przedmiot zamówienia
	Opis przedmiotu zamówienia
	Oferta spełnia wszystkie parametry przedmiotu zamówienia 
(tak / nie)*
	Cena netto przedmiotu zamówienia i waluta, w jakiej podana jest cena*

	Urządzenie do czyszczenia filtrów DPF
	· napięcie: 400.0 V
· moc: 18.0 kW
· funkcja suszenia 
· obsługiwane pojazdy: pojazdy osobowe; pojazdy dostawcze
	
	

	Tester diagnostyczny
	Tester diagnostyczny zestaw:  przystawka do PC + wyświetlacz:
· środowisko diagnostyczne: CAR
· wbudowany multimetr
· wbudowany oscyloskop
· diagnoza bezprzewodowa
	
	

	Oprogramowanie do testerów i diagnoskopów
	· rodzaj oprogramowania: ESI Evolution
· przeznaczenie: do testera diagnostycznego
· diagnostyka: A / CoRe / EBR / M / P / SD / SDA / SIS / TSB
· okres ważności oprogramowania: 36 miesięcy
	
	

	Urządzenie do pomiaru geometrii
zawieszenia
	· typ urządzenia: 3D
· wersja: z windą elektryczną
· stanowisko diagnostyczne: podnośnik i kanał
· oprogramowanie: NextGen
· zaciski: AC400
· komunikacja: bezprzewodowa
· obsługiwane pojazdy: pojazdy osobowe
	
	

	Podnośnik samochodowy (kolumnowy)
	Podnośnik 4-kolumnowy:
· udźwig: 5000.0 kg
· obsługiwane pojazdy: dostawcze "M"; dostawcze ‘’ L"; osobowe "XL", osobowe "M"; osobowe "S"; dostawcze "S"; osobowe "L"; dostawcze "XL”
· napęd: elektrohydrauliczny
· mobilność: stacjonarny
· napięcie: 400 V
· przeznaczenie: diagnostyczny
· minimalna wysokość podnoszenia: 225.mm
· maksymalna wysokość podnoszenia: 1850 mm
· szerokość przejazdu między kolumnami (bez wózka podnoszenia): 3000 mm
· szerokość przejazdu między kolumnami (z wózkiem podnoszenia): 3000 mm
· szerokość całkowita: 3460 mm
· czas podnoszenia: 55 sekund
· wysokość całkowita: 2343 mm
· wysokość kolumny: 2343 mm
· grubość betonu: 350 mm
· rodzaj-klasa betonu: C25/30 (B30)
· podnośnik pomocniczy: podprogowy
· długość platformy: 5200 mm
· szerokość platformy: 630 mm
· automatyczne zapadki: tak
· zagłębienia na obrotnice: tak
· obrotnice (w zestawie): tak
· płyty rozprężne: tak
· podnośnik nożycowy w platformach: tak
· klasa oleju: HLP 32
· ilość oleju: 12l
· transport i montaż w cenie: tak
	
	

	Podnośnik samochodowy (kolumnowy)
	Podnośnik 2-kolumnowy:
· udźwig: 4200 kg
· obsługiwane pojazdy: dostawcze " M " ; osobowe " XL " ; osobowe " S " ; dostawcze " S " ; osobowe " L "
· napęd: elektrohydrauliczny
· mobilność: stacjonarny
· napięcie: 400 V
· przeznaczenie: obsługowy
· minimalna wysokość podnoszenia: 90 mm
· maksymalna wysokość podnoszenia: 1900 mm
· minimalna długość ramion: 740 mm / 890 mm
· maksymalna długość ramion: 1150 mm / 1390 mm
· długość ramion przód: 615 mm - 1150 mm
· długość ramion tył: 890 mm - 1390 mm
· szerokość przejazdu między kolumnami (bez wózka podnoszenia): 2830 mm
· szerokość przejazdu między kolumnami (z wózkiem podnoszenia): 2558 mm
· szerokość całkowita: 3420 mm
· czas podnoszenia: 35 sekund
· wysokość całkowita: 2825 mm
· wysokość kolumny: 2825 mm
· grubość betonu: 200 mm
· rodzaj-klasa betonu: C20/25 (B25)
· połączenie kolumn: dół
· automatyczne zapadki: tak
· klasa oleju: HLP 32
· ilość oleju: 10l
· transport i montaż w cenie: tak
	
	

	Urządzenie indukcyjne (podgrzewacz indukcyjny)
	· napięcie: 230 V
· moc szczytowa: 3,7 kW
· moc ciągła: 3,7 kW
· długość: 440 mm
· szerokość: 325 mm
· wysokość: 320 mm
· długość przewodu roboczego: 3m
· sposób chłodzenia: ciecz chłodząca
	
	

	Moduły meblowe
	Kompletny zestaw mebli o całościowych wymiarach ok.: 2592 x 406 x 1890 mm, o przybliżonych parametrach:
· 1 x Szafa 762 x 458 x 1890mm (3 półki)
· 2 x Szafka wisząca 610 x 280 x 338mm (siłowniki gazowe)
· 1 x Półka 610 x 280 x 338mm
· 1 x Szafka dolna 610 x 406 x 758mm (4szuflady)
· 1 x Szafka dolna 610 x 406 x 758mm (2 drzwi)
· 1 x Blat roboczy 1830 x 406 x 25mm
· 6 x Moduł tablicy narzędziowej 610 x 324 x 24mm
Drzwiczki i szuflady są zamykane na kluczyk, nóżki z regulacją wysokości, dowolny montaż.
	
	

	Prostownik do akumulatorów
	· napięcie ładowania: 12.0 V/ 24.0 V
· prąd ładowania: 90.0 A
· moc: 1600.0 W
· napięcie zasilania: 230.0 V
· stopień ochrony: IP20
	
	

	Miernik do sprawdzania cząstek stałych po konserwacji wraz z wózkiem
	Miernik:
· zestaw: moduł pomiarowy, sonda poboru spalin, zasilacz sieciowy 230V
· zakres pomiarowy: 5 000 – 5 000 000 #/cm3
· wielkość mierzonych cząstek: 23 – 200mm
· obsługiwane pojazdy: osobowe, ciężarowe
· rozdzielczość pomiaru: 1 000 #/cm3
· czas odpowiedzi: < 15 sekund
· wbudowana drukarka termiczna: tak
· wyświetlacz: TFT kolor
· komunikacja z urządzeniem: WiFi lub USB

Wózek:
· wyposażony w półki i rączkę do prowadzenia miernika po stanowisku diagnostycznym,
· wymiary ok. 780x700x1100mm
	
	



*jeżeli oferta nie zawiera danego przedmiotu zamówienia – w polach dotyczących spełnienia jego parametrów i ceny należy wpisać: „nie dotyczy” lub pozostawić je nieuzupełnione.
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