
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego M.P.U.H. RYBOŁÓWSTWO I SPRZEDAŻ ARTUR SZAMIEL
 z 12 października 2026r.
Formularz ofertowy


OFERTA CENOWA
z dnia: ……………………………………..


Zamawiający:

M.P.U.H. RYBOŁÓWSTWO I SPRZEDAŻ ARTUR SZAMIEL
ul. Błękitna 4
76-200 Włynkówko
NIP: 8391130684

telefon: +48 502 173 561, adres mailowy: artur.szamiel@wp.pl 
osoba do kontaktu: Artur Szamiel

Wykonawca zamówienia:

Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………………………….
Adres siedziby wykonawcy: ………………………………………………………………………………….
Adres korespondencyjny wykonawcy (wypełnić w przypadku, gdy jest inny od adresu siedziby): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP: ……………………………………………..
Telefon: …………………………………………….
[image: ]
e-mail: ……………………………………………………. osoba do kontaktu: ………………………………………….
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W odpowiedzi na zapytanie ofertowe M.P.U.H. RYBOŁÓWSTWO I SPRZEDAŻ ARTUR SZAMIEL z dnia 10.10.2026r. związane z realizacją SZAMIEL projektu pn.: „Stworzenie mobilnej wypożyczalni sprzętu wędkarskiego” dofinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027, Priorytet 3. „Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce na obszarach przybrzeżnych, wyspiarskich i śródlądowych, oraz wspieranie rozwoju społeczności rybackich i sektora akwakultury” Działanie 3.1 Realizacja lokalnych strategii rozwoju i współpraca zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na: Zakup pojazdu specjalnego do stworzenia mobilnej wypożyczalni wędkarskiej.

1. Opis zamówienia:
pojazd specjalny typu kamper o następujących minimalnych parametrach
	Element / parametr pojazdu
	Należy wstawić „X” przy elemencie, który znajduje się na wyposażeniu pojazdu / jest zgodny z jego parametrem

	Zużycie paliwa - cykl mieszany: 6.8 l/100km
	

	DMC zespołu pojazdów: 4 850 kg
	

	Dopuszczalna masa – oś przednia: 1 510 kg
	

	Dopuszczalna masa – oś tylna: 1 450 kg
	

	Dopuszczalna masa całkowita (DMC): 2 850 kg
	

	Masa własna bez kierowcy: 2368 kg
	

	Dopuszczalne obciążenie dachu: 50,000 kg
	

	Maks. DMC przyczepy bez hamulca: 750 kg
	

	Maks. DMC przyczepy z hamulcem (wzniesienie 12%): 2 000 kg
	

	Maks. obciążenie pionowe haka: 80 kg
	

	Prędkość maksymalna: 188 km/h
	

	Emisja cząstek stałych (PM) (paliwo I): 0,730
	

	Emisja tlenków azotu (NOx) (paliwo I): 31,200 mg/km
	

	Liczba i układ cylindrów: 4
	

	Maks. moment obrotowy przy prędkości obr.: 360 Nm/ 1600 - 2750 1/min
	

	Moc przy prędkości obrotowej: 110,000 kW orb. 3000 min⁻¹
	

	Moc silnika: 150 KM 
	

	Pojemność skokowa: 1 968 cm³
	

	Rodzaj paliwa: Diesel
	

	Długość pojazdu: 5 173 mm
	

	Rozstaw osi: 3 124 mm
	

	Szerokość bez lusterek: 1 941 mm
	

	Asystent unikania kolizji i asystent hamowania podczas skręcania, po wykryciu pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka 
	

	Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera
	

	Przygotowanie do alkomatu
	

	System awaryjnego hamowania, wykrywanie pieszych i rowerzystów
	

	Światła do jazdy dziennej z automatyczną regulacją zasięgu reflektorów, funkcja Coming & Leaving home
	

	Reflektory LED oraz światła do jazdy dziennej typu LED
	

	Lusterko wsteczne wewnętrzne automatycznie przyciemniane alarmowych
	

	Światła przeciwmgielne przednie
	

	System wykrywania pasażerów 
	

	Czujnik informujący o spadku ciśnienia w oponach
	

	System połączeń alarmowych 
	

	Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, kurtyny dla zew. foteli tylnych, centralna poduszka 
	

	Lampy tylne LED
	

	Sygnał ostrzegawczy i lampka ostrzegawcza niezapiętych pasów z przodu i z tyłu
	

	Asystent ruchu poprzecznego z przodu
	

	Osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem, podświetlane
	

	Asystent zmiany pasa
	

	Asystent wyjazdu z miejsca parkingowego
	

	Kamera 360
	

	Alarm antywłamaniowy z własnym zasilaniem, funkcją dozoru wnętrza oraz zabezpieczeniem przed odholowaniem
	

	System nawigacji
	

	System wspomagania jazdy
	

	Asystent utrzymania pasa ruchu
	

	Norma emisji spalin: WLTP3 M1,N1-I//EU6EB 
	

	App-connect przewodowy wraz z bezprzewodowym dla aplikacji
	

	Akumulator 380 A (68 Ah)
	

	Przetwornica 230V z gniazdkiem wewnątrz samochodu
	

	Ostrzeżenia o ruchu drogowym
	

	Czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku
	

	Dwa gniazdka USB typu C w desce rozdzielczej
	

	4 gniazdka USB typu C w przestrzeni pasażerskiej, 45W
	

	Moduł elektryczny dla samochodu kempingowego Zdalne sterowanie z aplikacji (z funkcją "stop&go ")
	

	Klimatyzacja z dodatkowym sterowaniem i listwami nawiewów w przestrzeni pasażerskiej, trzystrefowa
	

	Prędkościomierz, licznik przebiegu, w km/h
	

	Rozpoznawanie i dynamiczne wyświetlanie znaków drogowych
	

	Asystent świateł drogowych
	

	Predyktywny ogranicznik prędkości
	

	Dynamiczna regulacja zasięgu reflektorów
	

	Cyfrowe zegary z personalizowanym wyświetlaczem
	

	Zaawansowany czujnik uwagi i senności kierowcy
	

	Usługi online, z OCU, z kodowaniem modułu głównego, bez polaczenia z immobilizerem silnika
	

	Gniazdo zewnętrzne 230V z funkcją ładowania akumulatorów, gniazdo wewnętrzne 230V
	

	Wycieraczki przedniej szyby z regulacją prędkości i z czujnikiem deszczu
	

	Odbiór cyfrowego sygnału radiowego DAB+
	

	Akumulator dodatkowy 40Ah
	

	Ogrzewanie postojowe kempingowe dla pracy ciągłej, dogrzewacz
	

	Zawieszenie adaptacyjne: wybór trybu jazdy dla zawieszenia, regulacja zawieszenia
	

	Maty termiczne zaciemniające przednie szyby
	

	Wyświetlacz Head-up display
	

	Oświetlenie wnętrza dachu, klapy bagażnika, wzdłuż dachu wewnątrz
	

	Interfejs do telefonu komórkowego z ładowarką
	

	Hak holowniczy składany, z elektrycznym odblokowaniem
	

	Dach manualny z dwoma bocznymi oknami oraz przednim otwieranym
	

	Klapa tylna z oknem
	

	Obręcze kół aluminiowe
	

	Układ paliwowy dla silnika po prawej stronie 
	

	Przyciemniane szyby w przestrzeni pasażerskiej, termoizolacyjne
	

	Drzwi boczne przesuwne po lewej i po prawej stronie elektrycznie otwierane i zamykane, ze wspomaganiem domykania + funkcja Easy Open
	

	Okna przesuwne w drzwiach bocznych z moskitierami, szyby termoizolacyjne
	

	2 pojemniki na śmieci 
	

	Podłokietniki dla lewego i prawego obrotowego fotela w kabinie kierowcy
	

	Elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego 
	

	kempingowa jednostka el. z akumulatorem hotelowym
	

	wewnętrzne gniazdko 230V
	

	Schowek pasażera zamykany
	

	Fotele lewy i prawy w kabinie kierowcy obrotowe, regulacja
	



	[bookmark: page2]Cena netto przedmiotu zamówienia i waluta, w jakiej podana jest cena* (kryterium wyboru oferty)


Cena netto: ……………………………………………………………………………….
Cena netto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
	Termin realizacji zamówienia (należy zaznaczyć właściwe)



	Do 27.02.2027r.
	
	tak
	
	nie
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	……………………………………………………………………………

	Data
	Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty oraz pieczęć wykonawcy
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